**ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ**

**напольной техники (ЛОТ №39)**

 **для ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»**

Подразделение заместителя генерального директора по коммерческой работе ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»*,* именуемое в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки *(лот №39)* на обеспечение напольной техникой в 2020-2021гг.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в конкурентной процедуре закупки*,* прошу Вас заполнить краткую анкету контрагента, размещенную в сети интернет по адресу <http://azkamaz.ru/about/supplier/supplier_189.html> и представить коммерческое предложение участника закупки на обезличенный почтовый ящик *zakupki-azk-omts@kamaz.org.*

Срок подачи предложений: до 23 59 30.11.2020

Сроки рассмотрения предложений: с 01.12.2020 по 04.12.2020

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом ответственным за организацию закупочной процедуры: Миннахметов Ильшат Мирхатович, e-mail: *zakupki-azk-omts@kamaz.org*,, тел. (8552) 37-37-87 (доб. 6-91-94).

При выявлении признаков коррупции, злоупотребления полномочиями или халатности со стороны сотрудников ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» просим сообщать по телефону круглосуточной «горячей линии» +7(8552) 37-18-37 или направить сообщение на электронный адрес compliance@kamaz.org.

Руководитель организатора закупки:

Директор по планированию и поставкам запасных частей\_ \_\_подпись\_\_ П.И. Соломонов

 *(должность)* *(подпись) (ФИО)*

УТВЕРЖДАЮ:

Организатор закупки

Директор по планированию и поставкам запасных частей

\_подпись\_ П.И. Соломонов

«18» \_\_\_\_11\_\_\_ 2020г.

**Описание предмета закупки лот №39**

**Предмет закупки:**

- Напольная техника.

**Количественная характеристика:**

Для удовлетворения потребности ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», ниже приведена потребность, а именно:

1. **Требования к ричтраку:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| 1. | Вес поднимаемого груза | кг | 2000 |
| 2. | Габариты груза: длина, ширина, высота | мм | 1220х840х840 |
| 3. | Необходимая высота подъема  | мм | 12040 |
| 4. | Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте | кг | 400/500 |
| 5. | Максимальная высота проезда (вагона, дверного проема) | мм | 4700 |
| 6. | Необходимость свободного подъема (при работе в вагоне, фуре, в складе с низким потолком) | да/нет | да, мачта со свободным ходом |
| 7. | Ширина рабочего коридора (межстеллажное расстояние) min/max | мм | 3900 |
| 8. | Тип двигателя  |   | электрический |
| 9. | Планируемое время работы оборудования в сутки | ч | 20 |
| 10. | Тип АКБ  |   | свинцово-кислотная с акваматиком |
| 11. | Дополнительная АКБ (сменная)  |   | свинцово-кислотная с акваматиком |
| 12. | Индикатора низкого уровня заряда  | да/нет | да |
| 13. | Отсека для хранения принадлежностей и бумаг | да/нет | да |
| 14. | Ограничитель максимальной скорости  | км/ч | 5 |
| 15. | Тип колес |   | полиуретан |
| 16. | Осветительное оборудование |   | проблесковый маячок |
| 17. | Кабина |   | ограждение |
| 18. | Покрытие пола |   | бетонный пол с упрочненным верхним слоем |
| 19. | Навесное оборудование  |   | каретка бокового смещения, наклон вил |
| 20. | Зарядное устройство (1-3фазное) |   | в комплекте |
| 21. | Система визуального контроля (видео камера на вилах цветная) |   |  в комплекте |
| 22. | Кол-во заказываемых единиц | шт | 2 |
| 23. | Адрес доставки |   | ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» (ул. Моторная, въезд через КПП-2, корпус 504) |
| 24. | **Дополнительная информация**Гарантийный срок на АКБ 2 годаГарантийный срок на зарядное устройство 2 годаГарантийный срок на ричтрак 5 летПериодичность и стоимость сервисного обслуживанияСервисная книжкаНеобходимость сервисного обслуживания у поставщика для сохранения гарантииКомплект технической документации на русском языкеПаспорт на изделие АКБИнструкция по эксплуатации АКБДекларация/сертификат о соответствии АКБПаспорт машины на русском языкеКаталог запасных частей на русском языкеРуководство по эксплуатации на русском языкеНаличие сервисного центра в РТ: время реагирования на вызов до 4-х часовВ отгрузочных документах выделить отдельно ричтрак, АКБ, ЗУ, указать стоимость по каждой позиции. |

1. **Требования к дизельному погрузчику грузоподъемностью 3т.:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| 1. | Вес поднимаемого груза | кг | 3000 |
| 2. | Габариты груза: длина, ширина, высота (min.) | мм | 2500х2000х2000  |
| 3. | Максимальная высота подъема | мм | 4800 |
| 4. | Высота потолка (вагон, фура) | мм | 2800 |
| 5. | Необходимость свободного подъема (при работе в вагоне, фуре, в складе с низким потолком) | да/нет | да |
| 6. | Тип двигателя  |   | дизель |
| 7. | Планируемое время работы оборудования в сутки | ч | 20 |
| 8. | Тип шин | шт | пневмо  |
| 9. | Дополнительное оборудование | шт | фары, поворотные фонари, стоп сигналы, проблесковые маячки, сигнал заднего хода, синий фонарь |
| 10. | Кабина |   | ограждение |
| 11. | Покрытие пола |   | грунт, асфальт, бетон |
| 12. | Навесное оборудование  |   | каретка смещения, наклон вил  |
| 13. | Кол-во заказываемых единиц | шт | 1 |
| 14. | Адрес доставки |   | РТ, г. Набережные Челны, ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», (ул. Моторная, въезд через КПП-2, корпус 504) |
| 15. | **Дополнительная информация**Гарантийный срок min 10000 м/ч или 3 годаПериодичность и стоимость сервисного обслуживания Сервисная книжкаНеобходимость сервисного обслуживания у поставщика для сохранения гарантииКомплект технической документации на русском языкеПаспорт машины на русском языкеРуководство по эксплуатации на русском языкеКаталог запасных частей на русском языкеНаличие сервисного центра в РТ: время реагирования на вызов до 4-х часов |

**Основные условия, на которых планируется заключаться договор**:

1. Цены в рублях, с НДС, за ед. изм.

2. Условия оплаты: отсрочка календарных 60 дней с момента передачи товара Покупателю.

3. Условия поставки – транспортом и за счёт поставщика.

5. Срок поставки – 30 к/д.

Миннахметов Ильшат Мирхатович

тел. (8552) 37-37-87 (доб. 6-91-94)

УТВЕРЖДАЮ:

Организатор закупки

Директор по планированию и поставкам запасных частей

\_\_подпись\_ П.И. Соломонов

«\_18\_» \_\_11\_\_\_ 2020г.

**Требования к участникам закупки по лоту №39**

**«Напольная техника»**

1. Основные требования:

* правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
* соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
* непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
* неприостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
* отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ;
* лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
* финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды.

2. Дополнительные требования:

* потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя, либо дилером (при закупке оборудования – официальный системный партнер, разработчик интеллектуальных решений);
* потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;
* потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;
* в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельность, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера.

Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к исполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов несет участник процедуры закупки

Миннахметов Ильшат Мирхатович

тел. 37-37-87 (доб. 6-91-94)

УТВЕРЖДАЮ:

Организатор закупки

Директор по планированию и поставкам запасных частей

\_\_\_\_подпись\_\_ П.И. Соломонов

«\_18\_» \_\_\_11\_\_ 2020г.

**Порядок и критерии оценки качества предложений участников закупки по лоту №39 «Напольная техника»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Вес критерия | Оценка по критерию | Определение рейтинга предложения |
| Цена | 100% | 10 баллов | Критерий цены оценивается от 1 (минимальный) до 10 (максимальный) баллов. Минимальному предложению присваивается значение 10 баллов. По остальным предложениям баллы по критерию цены определяются по формуле (с округлением до целового числа):**Б-10/(Цп/Цмин), где**Б- количество баллов по критерию цена;10- максимальный балл по критерию цена;Цп – цена предложения;Цмин-минимальная цена предложения. |
| Итого: | 100% | 10 баллов |  |